****

**Информация о продукте**

**Пиропатрон**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Артикульный номер** | **Обозначение** | **Применение** | **Особенности** |
| 454063 | Пиропатрон R 1/8 | для систем дымо- и теплоудаления | кабель 0,3ммсиликоновый защитный шланг |
| 454064 | Пиропатрон R 1/4 | для установок аварийного выпуска | кабель 0,3ммсиликоновый защитный шланг |
| 454065 | Пиропатрон R 1/8 | для систем дымо- и теплоудаления в сочетании с телемеханической установкой | кабель 1,1 мм |
| 454062 | Пиропатрон 16×1,5 | Старые установки для дымоудаления | кабель 0,3ммсиликоновый защитный шланг |

**Технические характеристики**

Напряжение макс. 65В

Сила тока нет зажигания до 0,18А

 надежное зажигание при

 последовательном

 включении 0,8А

 импульс зажигания до 0,8м

Кабель подключения 3-жильный

 0,65мм, 0,3м с силиконовым

 защитным шлангом

Сертификационный

знак ВАМ-РТ 1-0098

Срок эксплуатации 3 года

Идентификационный

номер ООН 0432

Класс опасности 14s

**Инструкция по безопасности**

Эксплуатация продукта может производиться только обученным персоналом. Пиропатрон соединять с кабелями источника напряжения в уже установленном состоянии.

Издание 3/95 А140/95/01